|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Гидроаккумуляторы и расширительные емкости ZILMET INOX-PRO**Баки из нержавеющей стали AISI 304 с мембраной, пригодной для питьевой воды. Их можно использовать с известковой водой или примесями, так как Гидроаккумуляторы и расширительные емкости ZILMET INOX-PROвода  взаимодействует только с мембраной.Подходят для использования  в прибрежных зонах, где соленый воздух  может разрушать и наносить ущерб всем составляющим деталям, не выполненным из нержавеющей стали.**Основные свойства:**• Расширительные баки из нержавеющей стали производятся в соответствие с Директивой PED 97/23/СЕ• Бутиловая мембрана для питьевой воды сертифицирована DIN 4807-3• Максимальная рабочая температура +99оС• Нержавеющая сталь марки AISI 304• Объемы от 0,16 до 18 литров с фиксируемой бутиловой мембраной• Объемы 25-60-100 литров со сменными бутиловыми мембранами**Характеристики и цены на гидроаккумуляторы и расширительные емкости ZILMET INOX-PRO:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Артикул синие | Емкость, л | Диам.; Выс. (мм) | Объем,м3;вес,кг | макс.давл. | соед. |
| 11A0000210 | 2 | 125; 187 | 0,004;1,25 | 10 bar. | 1/2G |
| 11A0000508 | 5 | 160; 270 | 0,012; 1,53 | 10 bar. | 3/4G |
| 11A0000811 | 8 | 200; 280 | 0,018; 2,07 | 10 bar. | 3/4G |
| 11A0001210 | 12 | 270; 264 | 0,031; 2,98 | 10 bar. | 3/4G |
| 11A0001817 | 18 | 270; 349 | 0,036; 3,7 | 10 bar. | 3/4G |
| 11A0002419 | 24 | 300; 392 | 0,048; 4,2 | 10 bar. | 1G |

 |