|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Санитарные расширительные емкости ZILMET WATER-PRO**  Расширительные мембранные емкости серии water-pro предназначены для работы с питьевой и технической водой в системах горячего коммунально-бытового водоснабжения, водонагревателей, насосов в бустерных системах для предотвращения гидравлических ударов.  Санитарные расширительные емкости ZILMET WATER-PRO Изготовлены из углеродистой стали, с внутренней сваркой MIG, которая позволяет избежать любого повреждения мембраны, даже в крайне жестких режимах работы. В отличии от Hydro-pro присоединение Water-pro сделано из нержавеющей стали. Специальное высокопрочное внутреннее покрытие порошковой поксидной смолой для предотвращения коррозии и внешнее покрытие эпоксидной краской  обеспечивают высокую надежность изделий.  **Основные свойства:**  • фиксированная мембрана из бутиловой резины;  • рабочая температура от -10 до + 99 °С;  • корпус из углеродистой стали;  • партубок из нержавеющей стали.  **Характеристики и цены на санитарные расширительные емкости ZILMET WATER-PRO :**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Артикул синие | Емкость, л | Диам.; Выс. (мм) | Объем,м3; вес,кг | макс.давл. | соед. | | 11A0000210 | 2 | 125; 187 | 0,004;1,25 | 10 bar. | 1/2G | | 11A0000508 | 5 | 160; 270 | 0,012; 1,53 | 10 bar. | 3/4G | | 11A0000811 | 8 | 200; 280 | 0,018; 2,07 | 10 bar. | 3/4G | | 11A0001210 | 12 | 270; 264 | 0,031; 2,98 | 10 bar. | 3/4G | | 11A0001817 | 18 | 270; 349 | 0,036; 3,7 | 10 bar. | 3/4G | | 11A0002419 | 24 | 300; 392 | 0,048; 4,2 | 10 bar. | 1G | |